29 février 2016

Donnés du test WI-FI troisième Partie

Extérieur

Données du 2016-02-27 : bleu (extérieur).

(avec tests précédent)

Données du 2016-02-07 : Bleu (intérieur), orange (extérieur).

Données du 2016-02-14 : jaune (intérieur, antenne blanche).

Données du 2016-02-27 : gris (extérieur, antenne blanche).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distances (m) | Paquet Reçu (byte) | Paquet Envoyé (byte) | % reçu | débit paquet/s | temps |
| 212 | 175 | 213,05 | 0,8214034 | 8,214034264 | 21,31 |
| 215 | 179 | 242 | 0,7396694 | 7,396694215 | 24,2 |
| 247 | 194 | 297,00231 | 0,6531936 | 6,531935728 | 29,7 |
| 273 | 160 | 302,04 | 0,5297312 | 5,297311614 | 30,2 |
| 316 | 180 | 213,04 | 0,8449118 | 8,449117537 | 21,3 |

Conclusion :

La distance maximale du range est d’environ 300m.

Par : Gabriel Vézina-Boucher